|  |
| --- |
| [ ]  **NEU-Mitteilung für:** [ ]  **Änderungsmitteilung für:** |
| **Organisation:** |   |
| **Funkrufname:** |   |
| **KFZ-Kennzeichen:** |   |  |
| **Besatzung:** |   | (tatsächlich vorhandene Sitzplätze) |
| **Sub:** |   | **SSI:** |   | **digital** |
| **IP-Adresse:** |   |
| **Mobilfunk-Nummer:** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abdichtung** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Abdichtmaterial (z. B. Dichtkissen) | Für Gullys und Straßeneinläufe (Angabe in Stück) |
|   | Abdichtmaterial (z. B. Universalsperre) | Rollenform, Sperre o.ä. |
|   | Ölsperre {lfd. m} |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitsgeräte** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Hebekissensystem | Nach DIN EN 13731 + kompl. Zubehör |
|   | Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN) | Nach DIN EN 14800-6, Hebesatz H1/H2 |
|   | Kran (Selbstladekran) |  |
|   | Kranzubehör, Fassgreifer |   |
|   | Kranzubehör, Greifer |  |
|   | Kranzubehör, Palettengabel |  |
|   | Ladebordwand/Hubladebühne |  |
|   | Mehrzweckzug (ab 16 kN) |  |
|   | Rettungssatz, hydraulisch |  |
|   | Rettungssatz, hydraulisch (schwer) | Spreizkraft > 45 kN, Spreizweg > 700 mm, Schneidkraft > 600 kN |
|   | Rettungszylinder (Satz) | Mono- od. Teleskopzylinder nach DIN 13204, max. drei RZ, kürzester max. 540 mm eingefahren, längster max. 1500 mm ausgefahren |
|   | Rollpalette, schienenfahrbar |  |
|   | Säge, Motor- |  |
|   | Säge, Rettungs- | Rettungskettensäge / Rettungstrennschleifer / Rettungssäge-Twinsaw |
|   | Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma) |  |
|   | Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar) |  |
|   | Stützmaterial (Satz) | Baustützen nach DIN oder Abstütz-/Sicherungssysteme Holmatro, Paratech, etc. |
|   | Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz) | Hydraulikwinde, Büffelheber  |
|   | Zugeinrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Armaturen** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Hydroschild (Wasserschild) |  |
|   | Löschlanze | Kein FogNail |
|   | Schaum-/Wasserwerfer, tragbar | Auch ggf. auf Anhänger versorgen, sofern dort abnehmbar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufnahme** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Auffangbehälter, Edelstahl- (ab 100 l) |  |
|   | Auffangbehälter, Falt- (ab 2.000 l) |  |
|   | Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100 l) |  |
|   | Bindemittel, Öl- (Vliesrolle, >= 40 m) | Angabe in Meter |
|   | Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m) | Angabe in Meter |
|   | Bindemittel, Öl- (Vliestuch, >= 500 Stk.) | Angabe in Stück |
|   | Bindemittel, Universal- (> 200 kg) | transportabel, Angabe in kg |
|   | Bindemittel, Öl- (> 200 kg) | transportabel, Angabe in kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erkundung** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Ortungsgerät |  |
|   | Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil  | z.B. Mobela / MOBS |
|   | Sonargerät |  |
|   | Wärmebildkamera [WBK] |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Förderung** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Gerätesatz Tankwagen-Notentleerung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werkzeugsätze** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Beleuchtungssatz (komplett)  | Mind. 2x1000 W, Aufnahmebrücke, Stativ, NEA, Leitungsroller |
|   | Beleuchtungssatz (Leuchtballon) | z.B. Powermoon, Stativ, Netzteil, Leitungsroller |
|   | Gerätesatz Bahnerden |  |
|   | Gerätesatz Bahnerden (Straßenbahn) |  |
|   | Werkzeugsatz Schornstein | Nach DIN 14800-SSWK |
|   | Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug) | Nach DIN 14800-SWK Ziehfix oder Glocke |
|   | Vorwarneinrichtung | Auf Anhänger oder Dachträger |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hochwasserschutz** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Hochwasserschutzsystem, mobil | Angabe in laufende Meter |
|   | Sandsack (gefüllt, Transporteinheit) | transportfähig, Angabe in Stück |
|   | Sandsack (leer, Transporteinheit) | nur Mengen ab 500 Stück, transportfähig |
|   | Sandsackabfüllanlage |  |
|   | Transportpalette | DIN-EURO-Palette |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kleinlöschgeräte** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Feuerpatsche |  |
|   | Löschgerät, Rucksack- |  |
|   | Löschgerät, sonstiges | z. B. MiniCAFS, HIPress |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Leitern** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Arbeits-/Rettungsplattform | Der Rüstsatz 'Bahn' besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform |
|   | Leiter, Multifunktions- |  |
|   | Leiter, Schieb- (3-teilig) |  |
|   | Leiter, Steck- (4-teilig) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Löschmittel** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Kohlendioxid CO2 {kg} | nur Mengen ab 20 kg |
|   | Löschpulver ABC {kg} | nur Mengen ab 50 kg |
|   | Löschwasser {Liter} | nur Mengen ab 500 Liter |
|   | Schaummittel, alkoholbeständig {Liter} | nur Mengen ab 120 Liter |
|   | Schaummittel, Class A {Liter} | nur Mengen ab 120 Liter |
|   | Schaummittel, Mehrbereichs- {Liter} | nur Mengen ab 120 Liter |
|   | Stickstoff N2 {kg} | nur Mengen ab 500 kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lüftungsgeräte** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Be-/Entlüftungsgerät |  |
|   | Über-/Hochdrucklüfter |  |
|   | Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben) | Alle ATEX-Geräte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Medizinische Ausstattung** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | AED/Defibrillator |  |
|   | Notfallrucksack/-koffer |  |
|   | Pulsoximeter **(nur mit CO-Messung)** | **nur Geräte mit Kohlenmonoxid-Messung** |
|   | Reanimationsgerät (z.B. z. B. LUKAS, Animax) |  |
|   | Trage, Kranken- (N oder K) | erst ab 5 Stück |
|   | Vakuummatratze |  |
|   | Zelt, Schnelleinsatz- | Luft- / Pressluftbefüllung |
|   | Zelt, Universal- (ab 20 qm) |  |
|   | Fahrtrage neu | Patientenfahrtrage elektrisch ab 2023 |
|   | Fahrtrage alt | Patientenfahrtrage man. bis Ende 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Messtechnik** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Ex-Warngerät  |  |
|   | Gasmess-/warngerät | mindestens mit Sensoren für O2, CO, H2S, CO2 |
|   | Gasmesskoffer (Satz) | Prüfröhrchensatz (mind. 5 verschiedene Prüfröhrchen) |
|   | Heumesssonde |  |
|   | Photoionisationsdetektor [PID] |  |
|   | Sonderausrüstung A | nach FwDV 500 bis Gefahrengruppe IIA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pumpen** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Industriesauger |  |
|   | Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min) | z.B. auch Chiemsee-Pumpe |
|   | Pumpe, Tauch- (TP 4/1, TP 8/1) |  |
|   | Pumpe, Tauch- (min. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1) |  |
|   | Tragkraftspritze [TS, PFPN] | min. PFPN 10-750 oder TS 8/8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schläuche** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Druckschlauch, B- (Transporteinheit 500 m) | zusätzlich ist eine Tragkraftspritze zu berücksichtigen! |
|   | Saugschlauch, A- (Satz) | mindestens 10 lfd. m, mit Saugschutzkorb, Saugkorb, Leinen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seiltechnik** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Gerätesatz Absturzsicherung |  |
|   | Gerätesatz Auf- und Abseilgerät |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sonderlöschgeräte** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Gerätesatz Dehnfugenbrand |  |
|   | Heuwehrgerät |  |
|   | Leichtschaum-Generator |  |
|   | Löschnagel | z.B. FogNail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spezialtragen** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Rettungsbrett (z.B. Spineboard) |  |
|   | Trage, Korb- (Schleifkorb-) |  |
|   | Trage, Korb-, Schwerlast- | > 300 kg Belastbarkeit |
|   | Tragenhalterung (Drehleiter) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sonderschutzausrüstung** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Filtergerät ABEK-P (Kombi-Filter + Maske) |  |
|   | Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug) |  |
|   | Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA) |  |
|   | Körperschutz, BC-, Form 2 (Inf.schutzanzug) |  |
|   | Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug) |  |
|   | Pressluftatmer (Gerät + Maske) |  |
|   | Pressluftatmer, Langzeit- (Gerät + Maske) |  |
|   | Schutzkleidung, Hitze-, Form III (Ganzkörperanzug) |  |
|   | Schutzkleidung, Insekten- | z.B. Imkerschutzanzug, Imkerschutzbekleidung, etc. |
|   | Sonderausrüstung Wasserretter | Ausstattung gem. Wasserretterausbildung |
|   | Rettungs- / Schwimmweste |  |
|   | Tauchanzug (nass) |   |
|   | Tauchanzug (trocken) |   |
|   | Tauchgerät |   |
|   | Wathose |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprunggeräte** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Sprungpolster |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tierrettung** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Tierrettungsgerät /-bergegeschirr |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wasserfahrzeuge** | [ ]  **NEU-Mitteilung** | [ ]  **Änderungsmitteilung** |
|   | Boot, Schlauch-/Flachwasserschub- |  |
|   | Eisretter/-rettungsschlitten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausgefüllt durch:** | **Geprüft durch:** | **Geprüft / systemische Verpflegung Einsatzleitsystem ILS** |
| Funktion / Dienststelle:  | Funktion / Dienststelle:  | Funktion / Dienststelle:  |
| Name:  | Name:  | Name:  |
| Datum:  | Datum:  | Datum:  |
| Unterschrift:  | Unterschrift:  | Unterschrift:  |