|  |  |
| --- | --- |
| **Feuerwehr / Dienststelle** (Name): |       |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **NEU-Mitteilung für:** | [ ]  **Änderungsmitteilung für:** |
| **Einsatzfahrzeuge / Anhänger** | \* Bezeichnung gemäß Fachinformation LFV |
| Typ\* | KFZ - Kennzeichen |
|       |       |
|  |  |
| Funkrufname\* |  |
|       | Mobil-Tel.-Nr.: |       |
| Tonrufkennung: |       |
| IP-Adresse.: |       |

|  |
| --- |
| **Für zentrale Einsatznachbearbeitung:**Wird durch ILS ausgefüllt! Zur Rückmeldung an die Kreisverwaltungsbehörde für Erfassung in zEN |
| Fremd ID: |       |

|  |
| --- |
| **Geräte auf Fahrzeug / Anhänger** |
| **Abdichtung** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Abdichtmaterial (z. B. Dichtkissen) | für Gullys und Straßeneinläufe (Stck.) |
|       | Abdichtmaterial (z. B. Universalsperre) | Rollenform, Ölschlengel, Sperre o.ä. |
|       | Ölsperre {lfd. m} | für den Einsatz auf Gewässer |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitsgeräte** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Hebekissensystem | nach DIN EN 13731 + kompl. Zubehör |
|       | Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN) | nach DIN EN 14800-6, Hebesatz H1 / H2 |
|       | Kran (Selbstladekran) |  |
|       | Kranzubehör, Fassgreifer |  |
|       | Kranzubehör, Greifer |  |
|       | Kranzubehör, Palettengabel |  |
|       | Ladebordwand/Hubladebühne |  |
|       | Mehrzweckzug (ab 16 kN) |  |
|       | Rettungssatz, hydraulisch |  |
|       | Rettungssatz, hydraulisch (schwer) | Spreizkraft > 45 kN, Spreizweg > 700 mm, Schneidkraft > 600 kN |
|       | Rettungszylinder (Satz) | Mono- od. Teleskopzylinder nach DIN 13204, max. drei RZ, kürzester v. max. 540 mm eingef., längster max. ausgef. 1500 mm |
|       | Rollpalette, schienenfahrbar |  |
|       | Säge, Motor- |  |
|       | Säge, Rettungs- | Rettungsmotorkettensäge |
|       | Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma) |  |
|       | Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar) |  |
|       | Stützmaterial (Satz) | Baustützen nach DIN, od. Abstütz-/Sicherungssysteme HOLMATRO; Paratech, etc. |
|       | Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz) | Hydraulikwinde, Büffelheber  |
|       | Zugeinrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Armaturen** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Hydroschild (Wasserschild) |  |
|       | Löschlanze | kein FogNail® |
|       | Schaum-/Wasserwerfer, tragbar | Auch ggf. auf Anhänger versorgen, sofern dort abnehmbar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufnahme** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Auffangbehälter, Edelstahl- (ab 100 l) |  |
|       | Auffangbehälter, Falt- (ab 2.000 l) |  |
|       | Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100 l) |  |
|       | Bindemittel, Öl- (Vliesrolle, >= 40 m) | Angabe in Meter |
|       | Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m) | Angabe in Meter |
|       | Bindemittel, Öl- (Vliestuch, >= 500 Stk.) | Angabe in Stück |
|       | Bindemittel, Universal- (> 200 kg) | auch für Chemikalien, schwimmfähig, transportabel, Angabe in kg |
|       | Bindemittel, Öl- (> 200 kg) | nur für Ölunfälle auf Straßen, Flächen, transportabel, Angabe in kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erkundung** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Ortungsgerät |  |
|       | Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil  | z.b. Mobela / MOBS |
|       | Sonargerät |  |
|       | Wärmebildkamera [WBK] |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Förderung** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Gerätesatz Tankwagen-Notentleerung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werkzeugsätze** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Beleuchtungssatz (komplett)  | mind. 2 x 1.000 Watt, Aufnahmebrücke, Stativ, NEA, 50 mtr. Leitungsroller |
|       | Beleuchtungssatz (Leuchtballon) | z.B. Powermoon®, Stativ, Netzteil, Leitungsroller |
|       | Gerätesatz Bahnerden |  |
|       | Gerätesatz Bahnerden (Straßenbahn) |  |
|       | Werkzeugsatz Schornstein | nach DIN 14800-SSWK |
|       | Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug) | nach DIN 14800-SWK, Ziehfix oder Glocke |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hochwasserschutz** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Hochwasserschutzsystem, mobil | Angabe in laufende Meter |
|       | Sandsack (gefüllt, Transporteinheit) | transportfähig, Angabe in Stück |
|       | Sandsack (leer, Transporteinheit) | nur Mengen ab 500 Stück, transportfähig |
|       | Sandsackabfüllanlage |  |
|       | Transportpalette | DIN-EURO-Palette |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kleinlöschgeräte** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Feuerpatsche |  |
|       | Löschgerät, Rucksack- |  |
|       | Löschgerät, sonstiges | z. B. MiniCAFS, HIPress (keine Kübelspritze) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Leitern** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Arbeits-/Rettungsplattform |  |
|       | Leiter, Multifunktions- |  |
|       | Leiter, Schieb- (3-teilig) |  |
|       | Leiter, Steck- (4-teilig) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Löschmittel** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Kohlendioxid CO2 {kg} | nur Mengen ab 20 kg |
|       | Löschpulver ABC {kg} | nur Mengen ab 50 kg |
|       | Löschwasser {Liter} | nur Mengen ab 500 Liter |
|       | Schaummittel, alkoholbeständig {Liter} | nur Mengen ab 120 Liter |
|       | Schaummittel, Class A {Liter} | nur Mengen ab 120 Liter |
|       | Schaummittel, Mehrbereichs- {Liter} | nur Mengen ab 120 Liter |
|       | Stickstoff N2 {kg} | nur Mengen ab 500 kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lüftungsgeräte** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Be-/Entlüftungsgerät |  |
|       | Über-/Hochdrucklüfter |  |
|       | Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben) | auch ATEX-Geräte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Medizinische Ausstattung** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | AED/Defibrillator |  |
|       | Infusionslösungen | nur Mengen ab 50 Stück, transportfähig |
|       | Inkubator |  |
|       | Notfallrucksack/-koffer |  |
|       | Pulsoximeter (mit CO-Messung) | nur Geräte mit Kohlenmonoxid-Messung |
|       | Reanimationsgerät (z.B. z. B. LUKAS, Animax) |  |
|       | Trage, Kranken- (N oder K) | erst ab 5 Stück |
|       | Vakuummatratze |  |
|       | Verletztenversorgungsset | erst ab 10 Stück, transportfähig |
|       | Zelt, Schnelleinsatz- | Luft- / Pressluftbefüllung |
|       | Zelt, Universal- (ab 20 qm) | entspr. 4 x 5 Meter |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Messtechnik** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Ex-Warngerät  | **Bitte mit angeben, wenn das Gasmess-/warngerät auch über die Funktion „EX-Warnung“ verfügt!** |
|       | Gasmess-/warngerät | mindestens mit Sensoren für O2, CO, H2S, CO2 |
|       | Gasmesskoffer (Satz) | Prüfröhrchensatz (mind. 5 verschiedene Prüfröhrchen) |
|       | Heumesssonde |  |
|       | Photoionisationsdetektor [PID] |  |
|       | Sonderausrüstung A | nach FwDV 500, PSA bis Gefahrengruppe IIA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pumpen** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Industriesauger | Nass- / Schlammsauger |
|       | Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min) | z.B. auch Chiemsee-Pumpe |
|       | Pumpe, Tauch- (TP 4/1, TP 8/1) |  |
|       | Pumpe, Tauch- (min. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1) |  |
|       | Tragkraftspritze [TS, PFPN] | min. PFPN 10-750 oder TS 8/8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schläuche** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Druckschlauch, B- (Transporteinheit 500 m) | zusätzlich ist eine Tragkraftspritze zu berücksichtigen! |
|       | Saugschlauch, A- (Satz) | mindestens 10 lfd. m, mit Saugschutzkorb, Saugkorb, Leinen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Seiltechnik** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Gerätesatz Absturzsicherung |  |
|       | Gerätesatz Auf- und Abseilgerät |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sonderlöschgeräte** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Gerätesatz Dehnfugenbrand |  |
|       | Heuwehrgerät |  |
|       | Leichtschaum-Generator |  |
|       | Löschnagel | z.B. FogNail® |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sonderschutzausrüstung** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Filtergerät ABEK-P | Filter ohne Masken |
|       | Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug) |  |
|       | Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA) |  |
|       | Körperschutz, BC-, Form 2 (Inf.schutzanzug) |  |
|       | Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug) |  |
|       | Pressluftatmer (Gerät + Maske) |  |
|       | Pressluftatmer, Langzeit- (Gerät + Maske) |  |
|       | Schutzkleidung, Hitze-, Form III (Ganzkörperanzug) |  |
|       | Schutzkleidung, Insekten- | z.B. Imkerschutzanzug, Imkerschutzbekleidung, etc. |
|       | Sonderausrüstung Wasserretter | Ausstattung gem. Wasserretterausbildung, nur für Wasserrettungseinheiten |
|       | Rettungs- / Schwimmweste |  |
|       | Tauchanzug (nass) |  |
|       | Tauchanzug (trocken) |  |
|       | Tauchgerät |  |
|       | Wathose |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spezialtragen** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Rettungsbrett (z.B. Spineboard) |  |
|       | Trage, Korb- (Schleifkorb-) |  |
|       | Trage, Korb-, Schwerlast- | > 300 kg Belastbarkeit |
|       | Tragenhalterung (Drehleiter) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprunggeräte** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Sprungpolster |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tierrettung** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Tierrettungsgerät /-bergegeschirr |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wasserfahrzeuge** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|       | Boot, Schlauch-/Flachwasserschub- |  |
|       | Eisretter/-rettungsschlitten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Digitalfunkgeräte** | [ ]  NEU-Mitteilung | [ ]  Änderungsmitteilung |
|  | Funkrufname | ISSI (BOS-Sicherheitskarte) | TEI des Funkgerät | Repeater |
| MRT-A |       |       |       |  |
| MRT-B |       |       |       |  |
| MRT-C |       |       |       |  |
| MRT-D |       |       |       |  |
| 1. HRT |       |       |       |  |
| 2. HRT |       |       |       |  |
| 3. HRT |       |       |       |  |
| 4. HRT |       |       |       |  |
| 5. HRT |       |       |       |  |
| 6. HRT |       |       |       |  |
| 7. HRT |       |       |       |  |
| 8. HRT |       |       |       |  |
| 9. HRT |       |       |       | Ja [ ]  Nein [ ]  |
| 10. HRT |       |       |       |  |
| 11. HRT |       |       |       |  |
| 12. HRT |       |       |       |  |
| 13. HRT |       |       |       |  |
| 14. HRT |       |       |       |  |
| 15. HRT |       |       |       |  |

|  |
| --- |
| **Taktisch für Systemische Verpflegung im Einsatzleitsystem** |
| Gerät | Gruppe (Takt. Einheit, Dispo) |
| Gerät | Bei Rettungssatz, hydraulisch (schwer) zusätzlich Rettungssatz, hydraulisch versorgen (EMK!) |
| EMT | Löschgruppenfahrzeug (nur Dispo) / Tanklöschfahrzeug (nur Dispo) |

**Dienstweg:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausgefüllt durch:** | **Geprüft Kreisverwaltungsbehörde** | **Geprüft / systemische Verpflegung Einsatzleitsystem ILS** |
| Funktion / Dienststelle:      | Funktion / Dienststelle:      | Funktion Dienststelle:      |
| Name:      | Name:      | Name:      |
| Datum:      | Datum:      | Datum:      |
| Unterschrift:       | Unterschrift: | Unterschrift: |
| Für Rückfragen tagsüber erreichbar:      |  |